(footprint "QFN40P200X280X40-19N"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.745 -2.955 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "258384b6-f50d-4c0b-b68f-50ece34958c2")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "QFN40P200X280X40-19N"
		(at 0.5 3 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "38dcf36e-ec11-49e3-b639-091a19070891")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "89389da4-6ae0-449a-9579-62a7e1b04445")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c3ba3c7d-3d3a-4a5b-84e5-f2b4c335ce20")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.03 -1.43)
		(end -1.03 -1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "813d0415-80a6-4d3d-9aa3-873a7d38674c")
	)
	(fp_line
		(start -1.03 1.43)
		(end -1.03 1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a0454f3e-7792-492e-bb33-0b733135c7a8")
	)
	(fp_line
		(start 1.03 -1.43)
		(end 1.03 -1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "52d8ddd4-7ce1-4e4d-bc6b-9a4d0b1eab54")
	)
	(fp_line
		(start 1.03 1.43)
		(end 1.03 1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "30cb6cc7-ddfa-4cfd-95c9-c2f8e4afe59a")
	)
	(fp_circle
		(center -2.08 -0.86)
		(end -1.98 -0.86)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9e2f0f9e-5aa4-4e2e-88c6-2dc7b63625e6")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.3 -0.66) (xy 0.3 -0.66) (xy 0.3 -0.06) (xy -0.3 -0.06)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Paste")
		(uuid "32f5e4cf-1b01-4af2-ab9a-48c8d454c95d")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.3 0.06) (xy 0.3 0.06) (xy 0.3 0.66) (xy -0.3 0.66)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Paste")
		(uuid "ab99105f-feef-4de6-9555-3f1fae022c54")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -2)
		(end -1.6 2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c326187e-f539-4402-8503-16632e490265")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 2)
		(end 1.6 2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e3e6ef84-60f8-40d7-9221-6f180b047e36")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -2)
		(end -1.6 -2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "45e3a7ef-2321-42d5-bdda-7d34474e9a7f")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 2)
		(end 1.6 -2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "af9b4af2-cda0-40ce-abaa-0bb7fae23545")
	)
	(fp_line
		(start -1.03 -1.43)
		(end -1.03 1.43)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d0ada956-88fc-495a-b17e-69b3b3da35ec")
	)
	(fp_line
		(start -1.03 1.43)
		(end 1.03 1.43)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d2a893e1-192b-4172-86f1-7acf79e4ebd0")
	)
	(fp_line
		(start 1.03 -1.43)
		(end -1.03 -1.43)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ecfc930c-7922-4bfa-99be-0e2b73946934")
	)
	(fp_line
		(start 1.03 1.43)
		(end 1.03 -1.43)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "79ba373f-50f5-461b-952e-3cc4745dec18")
	)
	(fp_circle
		(center -2.08 -0.85)
		(end -1.98 -0.85)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "649687bc-3dae-4d4f-9ff2-1c56334387d4")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.995 -0.8)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b9c3fcb7-a50c-408b-8a10-e073fd4e9456")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -0.995 -0.4)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5bf4342d-0972-4b0c-b559-0957c5a86680")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -0.995 0)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3e321638-4516-4f3f-b3cb-69c7df91fea9")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -0.995 0.4)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "fb0a009f-40f6-47ad-b76f-e9f691b58ce4")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -0.995 0.8)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5a265571-e73f-4935-9800-1341b1a6b859")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -0.6 1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "394295c4-c9e3-4815-9a2b-aef96a728038")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -0.2 1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9038e449-80b6-4361-8252-b1ed6cd770c2")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 0.2 1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "e50b9031-36e1-4108-bdf2-b28b0ff7b82a")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 0.6 1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "bcabdb81-bb70-41cf-99b7-507e0ad2c77b")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 0.995 0.8)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ab9f271d-199e-4e32-8c13-f2348b38c5e9")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 0.995 0.4)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9e62f093-0a45-4fbc-a42d-abb4f6aaa3fc")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 0.995 0)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "34249036-ee7e-409b-93af-dc9e95df5113")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 0.995 -0.4)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3c19ff1b-4f49-40fe-b602-5f7172cbc503")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 0.995 -0.8)
		(size 0.71 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "add6f86e-8a0d-4692-b3aa-f53a7853830c")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 0.6 -1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9223a571-225e-4a64-9f41-f4373246b265")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 0.2 -1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c264194b-ce44-4618-8827-bc960174062b")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -0.2 -1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "376bc699-ddb8-4f81-8dd6-8cdbc163887f")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -0.6 -1.395)
		(size 0.2 0.71)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "a5c06eed-25ac-427d-8d9a-ae3b573aa6bb")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 0 0)
		(size 0.95 1.75)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "dae56532-2620-409f-bcc1-3c76f84c2757")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KI_3D}/IC/FUSB340TMX.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -0)
		)
	)
)
