(footprint "SOT-23-6"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.775 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6a785cd1-ab74-4f10-8fc2-5c36e4d62e47")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOT-23-6"
		(at 0 2.35 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2faa5fd4-a079-42be-98f2-56b3130b4ba3")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "722ec154-4ffd-43ec-9b76-9d30fe8e287d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8e42f4d7-f633-407e-9158-d064e59b8a1d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -0.25 -1.3)
		(end 0 -1.55)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "12a4c199-e98b-4ae8-aecb-6c6b95575d65")
	)
	(fp_line
		(start -0.25 1.55)
		(end -0.25 -1.3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "867d8c13-eb42-41c9-9810-babe0c5cdd15")
	)
	(fp_line
		(start -0.25 1.55)
		(end 0.25 1.55)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6d257927-16d9-41ab-a428-b9c17013ba6b")
	)
	(fp_line
		(start 0 -1.55)
		(end 0.25 -1.55)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "46ebd95b-abb7-48cf-a92b-7e1f0927e6fe")
	)
	(fp_line
		(start 0.25 1.55)
		(end 0.25 -1.55)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "29c0e562-c69b-4f8c-9aab-03628aa22b65")
	)
	(fp_circle
		(center -1.2 -1.825)
		(end -1.2 -1.95)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fe99a0cc-090a-4673-9ef6-3c88feca3be3")
	)
	(fp_line
		(start -2.05 -1.5)
		(end -1.05 -1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ce911399-be12-4c67-941c-20e062a76764")
	)
	(fp_line
		(start -2.05 1.5)
		(end -2.05 -1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "1fd12f76-b31c-440e-9071-7aa0f61939be")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -1.7)
		(end 1.05 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3cf75ea0-4b52-4436-aac6-d35ca9ce6e80")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -1.5)
		(end -1.05 -1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0a96e821-3ca9-4aec-adf7-02bf2076a047")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 1.5)
		(end -2.05 1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b03cf3ee-24dd-44e1-9c9f-7f80679da5df")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 1.7)
		(end -1.05 1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "229359da-fca7-42b6-9df6-606793844842")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -1.7)
		(end 1.05 -1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7085e531-8d1c-4356-96ad-7e4754771a75")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -1.5)
		(end 2.05 -1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "01bc4ad6-645a-4d83-a7d3-e362cd4ab929")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 1.5)
		(end 1.05 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d4e061d4-8f7a-406a-a7ae-b9fe57213679")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 1.7)
		(end -1.05 1.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ace55f8f-ec16-4a2b-969d-1dd45277b49a")
	)
	(fp_line
		(start 2.05 -1.5)
		(end 2.05 1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "46424992-1960-4af2-96ad-a7f912f2b5b8")
	)
	(fp_line
		(start 2.05 1.5)
		(end 1.05 1.5)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3a1acc2e-d1b2-4189-8f0e-0c82ce6250fa")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.4 -1.45) (xy 0.8 -1.45) (xy 0.8 1.45) (xy -0.8 1.45) (xy -0.8 -1.05)
		)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7d86a174-db46-4279-8bdd-6263c0514ccf")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 90)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c8c073ed-fcd2-4a30-a7d8-d141304cfba6")
		(effects
			(font
				(size 0.72 0.72)
				(thickness 0.11)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.3208 -0.95 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "4ae476ee-2c9e-4391-9a6f-9215cf6ece32")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.3208 0 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "c6795da9-316f-45ef-b6dc-e17a40e38a1e")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.3208 0.95 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "420191f2-101a-4255-a9de-4c4a367802b5")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 1.3208 0.95 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "c72ebad3-3d18-425d-ae5d-186bd834974c")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 1.3208 0 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "4d9ac028-1784-4be9-97df-aa207b32c149")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 1.3208 -0.95 90)
		(size 0.55 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "83673862-6bbe-417e-b83b-8f5c7c95c366")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "SOT23-6L_STM.step")
			(type model)
			(data |KLUv/aC71gEANGEA+oqoFyvgaKjq0grwj+FcU0C2jIWHwdYJvbi0r/dF72ZmZma6kb9CR4czmBER
[encoded data, 24705 characters]
				6zkArao5avrIcRA=|
			)
			(checksum "0674152ABDA27FA52686E8F92E38958C")
		)
	)
	(model "${KICAD9_3DMODEL_DIR}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23-6.step"
		(offset
			(xyz 0 -0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 0)
		)
	)
)
